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一.概述:

传统胚毒疫苗生产中，全部使用人工操作，生产效率低下，劳动强度大，产品质量的均一性难于保证。这样的生产过程不利于现代化管理，特别是科学技术高速发达的今天。时代呼唤改革创新，改变现有生产局面，实现生产过程自动化。

在胚毒灭活疫苗生产中，由于使用了自动化设备，彻底改变了传统的生产工艺过程，使工艺过程简单，占地面积缩小，同等生产面积下生产能力提高4倍，节省空调能源，生产区域内不用设置百级区。由于设备连接不同的生产区域，自动传递鸡胚从一个区域到另一个生产区域，节省了大量的人力。由于鸡胚的处理过程全部由设备完成，所以减少了污染，提高了产品质量，实现产品质量的均一性。

种蛋经过前处理过程进入前孵化器，孵化10天左右。前孵化后的鸡胚经过检蛋，检出不合格的鸡胚，经传送带进入接种前室。鸡胚经自动接种机消毒接种，进入接种间，送入后孵化间进行3天的孵化。后孵化后，送入检蛋，检出不合格鸡胚，送入冷库冰蛋。冰好的鸡胚送入自动收获机进行收获。尿囊液被收集到收集罐中，等待质量中检。合格的尿囊液通过物料管进入灭活罐进行

本机主要特点见表1

主要消毒部位见图1

	
	特点
	描述

	1
	接种全过程实现自动化
	高智能化,能自动完成对蛋消毒，无菌空气吹干，打孔，注毒，注射针头消毒等过程，全部过程采用可编程控制器控制。由于针孔小，鸡胚无须封腊。该设备每小时可以处理1.5-1.6万枚鸡胚。

	2
	过程无菌环境
	全部过程在百级层流罩下进行，确保工程为无菌操作。

	3
	节省人力
	须3人可完成设备操作，且劳动强度大大降低。一人向机器里送蛋，一人接蛋，另外一人供蛋并入孵化器。通常可完成20左右人的工作任务。

	4
	提高鸡胚单产量和效价
	产品质量均一性好。实践表明，鸡胚尿囊液单产量较人工接种有所提高，效价明显提高，废胚率明显下降。废胚率较人工注毒低4—6个百分点。注毒量误差不超过4%。

	5
	操作简单
	针头可整体安装和拆卸，装入专制的不锈钢箱中进行消毒灭菌。毒液瓶放入架紧好后，既可进行接种操作。工作完成后，用准备好的无菌水，在位进行清洗。设备在操作中间，可随时进行注毒量的检测，确保注毒工作的准确性。出现气压波动时，设备自动给出报警，自动采取必要的保护措施。

	6
	占地面积小
	长X宽X高=2.4米 X  0 .6米  X  2米

	7
	全部配件国产化
	蛋盘采用标准国产150孔蛋盘。注毒针头，胶管等耗材全部采用市场上出售的材料，无须厂家配购。

	8
	消耗
	电力消耗1500W左右。使用无油，无水0.4MPa压缩空气。

	9
	符合GMP要求
	机身全部采用304不锈钢部件，关键部件采用316L不锈钢材料。设备外观平滑，无藏垢点。易于维修保养。工作区内采用高效过滤器送风，风速大于0.25米每秒。

	10
	胚毒疫苗生产流水线作业
	结合鸡胚检蛋机，尿囊液收获机，废胚处理机的使用，可实现胚毒疫苗生产流水线作业。整个生产过程实现自动化，战地面积少，节省操作人员，提高产品质量，减少污染损失。
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   1.机器外形尺寸: 2700mm*830mm*1700mm
2.蛋盘规格：150枚
3.蛋胚规格：同一批次蛋高±1毫米

4.电源及总功率:220V   500W

三.基本结构与工作原理 
全自动蛋胚接种蛋胚清洗装置、传递窗装置、输送带装置、进蛋装置、蛋消毒装置、蛋胚吹干装置、接种装置、针头消毒装置组成。各部件电气控制由可编程控制器与电气执行元件组成

1. 蛋胚清洗装置由循环清洗部位和干燥部位组成。可以将蛋胚表面污垢去除。

2. 传递窗由洁净区和百级区组成。当蛋盘到达指定位置后，汽缸将蛋盘推进传递窗，关闭洁净区后，打开百级区，将蛋盘送进百级区

3. 输送带装置由推盘汽缸和送盘进入机器汽缸组成。

4. 进蛋装置由蛋盘确定按键与推蛋盘汽缸组成。按动蛋盘确定按键后，推蛋盘汽缸将蛋盘自动推到指定位置。

5. 蛋消毒装置由消毒液储存盒、气压罐、气雾生成装置组成。消毒液由消毒液储存盒流入气雾生成装置后，当蛋盘到位后气压罐释放气压到气雾生成装置，生成消毒液气雾对蛋胚进行消毒。

6. 蛋胚吹干装置由离心风机组成。对每个蛋胚上的消毒液进行吹干。

7. 接种装置由接种支架汽缸、打孔汽缸、接种汽缸、注毒汽缸组成。接种支架汽缸通过汽缸定位螺丝杆控制蛋胚打孔高度。打孔汽缸控制打孔针完成蛋胚打孔。入针汽缸控制接种针进入蛋胚。注毒汽缸控制对蛋胚的接种量。

8. 针头消毒装置由针头消毒盒组成。当针头消毒时，接种支架汽缸升起，针头消毒盒进入指定位置对针头进行消毒。

9. 接种均压管通过硅胶管与种毒瓶连接，注毒气压通过过滤装置与种毒瓶连接。
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